
LightLineLed – Aufbau
Ausschreibungstext / LV-Position 2026

Bearbeitungshinweis: Rot gekennzeichnete Angaben sind projektspezifisch auszuwählen bzw. anzupassen.

Vorbemerkung / Leistungsumfang
Die Position umfasst – soweit nicht anders angegeben – das betriebsfertige LightLineLed Lichtsystem einschließlich Profil bzw. Profil-in-Profil-System, Abdeckung, LED-Lichtband, LED-Betriebsgerät, systembedingt erforderlichem Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör, Zuschnitt, Montage, elektrischem Anschluss innerhalb des Systems, Funktionsprüfung und betriebsfertiger Übergabe.
Alle Komponenten müssen technisch, thermisch, elektrisch und lichttechnisch aufeinander abgestimmt sein. Betriebsgeräte sind zugänglich und revisionsfähig anzuordnen. Thermische Längenänderungen sowie maximal zulässige Leistung und Leitungslänge je Einspeisepunkt Sind gemäß aktueller Montage- und Systemunterlage des Herstellers zu berücksichtigen.
Alternativprodukte müssen hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Abmessungen, Montageprinzip, Materialqualität, lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften, Wartungszugänglichkeit und Systemkompatibilität technisch gleichwertig sein; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachvollziehbar nachzuweisen.
Kurztext
LightLineLed lineares Aufbau-Lichtsystem, komplett je Laufmeter, bestehend aus systemkompatiblem Aluminiumprofil, LED-Lichtband, lichttechnischer Abdeckung und erforderlichem LED-Betriebsgerät einschließlich sämtlichem systembedingt erforderlichen Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör. Liefern, montieren, elektrisch anschließen, prüfen und betriebsfertig übergeben.
Ausführung / Montage
Aluminium-Aufbauprofil zur sichtbaren Montage an Decke, Wand oder sonstiger tragfähiger Baukonstruktion. Einschließlich Profilverbinder, Endstücke, Montageclips bzw. Befestigungselemente, Ausrichtungs- und Montagehilfen sowie Kleinmaterial. Profilstöße und Übergänge sind auf ein möglichst durchgängiges optisches Erscheinungsbild auszurichten.

Technische Daten
	Profil
	[LL25 / LL2515 / LL2511E / Trafoprofil / Multi LL2509 / LL1606]

	Montage
	[AP-Befestigung / AP-Feder / Montagewinkel / Montageprofil]

	Betriebsgerät
	[extern / integriert im Trafoprofil]

	Abdeckung
	[V1 / V5 / V6-E / Mini ]

	Nennspannung
	[bookmark: _GoBack][24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]

	Profilfarbe
	[Aluminium eloxiert / Schwarz / Weiß]


Systemhinweis: Profil, Abdeckung, Montageart und Betriebsgeräteintegration sind entsprechend der aktuellen LightLineLed Systemübersicht als technisch kompatible Systemkombination auszuwählen. Die gewählte LED-Leistung muss für die vorgesehene Montagesituation und Umgebungstemperatur gemäß den aktuellen LightLineLed Systemvorgaben geeignet sein.
Fabrikat / Bieterlücke
	Fabrikat
	LightLineLed

	Hersteller / Lieferant
	MPW Lichttechnik & Design

	Type
	Aufbau Lichtbandsystem

	Einheit
	lfm

	Menge
	__________ lfm

	Einheitspreis
	__________ € / lfm

	Gesamtpreis
	__________ €
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