
LightLineLed – Aufbau
Profil-Lösung für lineares LED-Lichtsystem
Bearbeitungshinweis: Rot gekennzeichnete Angaben sind projektspezifisch auszuwählen bzw. anzupassen.
1. Kurzbeschreibung
LightLineLed – Aufbau – Aufbauprofil aus Aluminium mit lichttechnischer Abdeckung zur direkten Aufbaumontage an Decke, Wand oder geeigneter Baukonstruktion. Komplettes, technisch aufeinander abgestimmtes System einschließlich LED-Lichtband, lichttechnischer Abdeckung, LED-Betriebsgerät sowie sämtlichem systembedingt erforderlichen Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör. Liefern, montieren, elektrisch anschließen, prüfen und betriebsfertig übergeben.
2. Systembeschreibung
Ausführung als durchgängiges LightLineLed System, zur direkten Aufbaumontage an Decke, Wand oder geeigneter Baukonstruktion. Profil, Abdeckung, Befestigungselemente, LED-Lichtband und Betriebsgeräte müssen technisch, mechanisch und lichttechnisch aufeinander abgestimmt sein.
3. Profil / Konstruktion
LightLineLed Aluminium-Aufbauprofil aus Aluminium, passend zur vorgesehenen Montagesituation. Oberflächen des sichtbaren Einsatz- bzw. Leuchtenprofils: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet, projektspezifische Farbe gemäß Planung.
lichttechnische Abdeckung opal matt, systemkompatibel
Profilverbinder und Endstücke, soweit systembedingt erforderlich
Montagehilfen, Befestigungselemente und Kleinmaterial
thermische Längenausdehnung gemäß Herstellerangabe berücksichtigen; thermische Längenänderungen gemäß aktueller Montage- und Systemunterlage des Herstellers berücksichtigen
Profilstöße und Übergänge fluchtgerecht und optisch möglichst durchgängig ausführen
4. LED-Lichtband
Professionelles lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine, für den Einbau in das LightLineLed Profil geeignet und hinsichtlich Wärmeableitung, elektrischer Belastbarkeit und Lichtwirkung auf das Profilsystem abgestimmt.
	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Bemessungslebensdauer
	mindestens 50.000 h gemäß Herstellerangabe

	Umgebungstemperatur
	-20 °C bis +45 °C


5. LED-Betriebsgerät
Elektronisches LED-Betriebsgerät für Konstantspannung, passend zum eingesetzten LED-Lichtband. Dimensionierung unter Berücksichtigung der angeschlossenen LED-Leistung, Leitungslängen, Spannungsabfälle und Herstellervorgaben. Betriebsgeräte sind zugänglich und revisionsfähig anzuordnen, sofern projektspezifisch nicht anders festgelegt.
	Eingang
	220–240 V AC, 50/60 Hz

	Ausgang
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[…] W

	Schutzart
	[IP20 / IP67]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]


6. Anwendungsspezifische Montage
Das Aufbauprofil ist geradlinig auszurichten und mit systemgeeigneten Befestigungsmitteln am tragfähigen Untergrund zu befestigen. Befestigungsart und Befestigungsabstände sind an Untergrund, Profilgewicht und Montagesituation anzupassen.
Die Montage ist nach den aktuellen Montageunterlagen des Herstellers auszuführen. Angrenzende Gewerke, Einbaumaße und 
erforderliche Anschlussdetails sind vor Ausführung zu koordinieren.

7. Elektrische Ausführung
Sämtliche für den betriebsfertigen Betrieb innerhalb des Lichtsystems erforderlichen elektrischen Verbindungen sind Bestandteil der Position, sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgeschrieben. Hierzu zählen insbesondere Anschlussleitungen, Leitungsverbindungen, Einspeisungen, Übergänge zwischen LED-Lichtband und Betriebsgerät sowie erforderliches Klein- und Anschlussmaterial.
Die maximal zulässige elektrische Belastung, Leitungslänge und Leistung je Einspeisepunkt ist entsprechend den aktuellen Herstellervorgaben einzuhalten.
8. Leistungsumfang
LightLineLed Profil bzw. Profil-in-Profil-Komponenten
lichttechnische Abdeckung
LED-Lichtband
LED-Betriebsgerät
systembedingte Befestigungselemente
Profilverbinder und Endstücke
Montagehilfen
Anschluss- und Verbindungsmaterial
Kleinmaterial
Zuschnitt und Montage
elektrischer Anschluss innerhalb des Systems
Funktionsprüfung und betriebsfertige Übergabe
9. Normen, Richtlinien und Konformität
Die eingesetzten Komponenten müssen den zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Lieferung geltenden europäischen Rechtsvorschriften sowie den jeweils anwendbaren harmonisierten Normen entsprechen. Erforderliche CE-Kennzeichnungen und EU-Konformitätserklärungen sind für die betreffenden Komponenten vorzuhalten.
Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), soweit auf die jeweilige Komponente anwendbar
Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), soweit anwendbar
Richtlinie 2011/65/EU einschließlich Änderungen (RoHS), soweit anwendbar
EN IEC 62031 – LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen, soweit anwendbar
EN 61347-2-13 – Besondere Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED-Module, soweit anwendbar
EN 62471 – Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen, soweit anwendbar
weitere projekt-, installations- und anwendungsbezogene ÖVE/ÖNORM/EN-Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung
Hinweis: Die konkrete normative Zuordnung ist abhängig von der endgültigen Systemkonfiguration, dem Einbauort und den eingesetzten Komponenten. Projektspezifische Anforderungen bleiben unberührt.
10. Gleichwertigkeit
Angebotene Alternativprodukte müssen dem ausgeschriebenen LightLineLed System hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Abmessungen, Montageprinzip, Materialqualität, lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften, Wartungszugänglichkeit sowie Systemkompatibilität technisch gleichwertig sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot vollständig und nachvollziehbar nachzuweisen.
Hierzu sind zumindest technische Datenblätter, Maßzeichnungen, Montageunterlagen sowie die für die Beurteilung erforderlichen lichttechnischen und elektrischen Daten vorzulegen. Durch Alternativprodukte erforderliche Änderungen an Baukonstruktion, Einbaumaßen, Elektroinstallation oder angrenzenden Gewerken sind ausdrücklich bekanntzugeben.
11. Technische Daten der ausgeschriebenen Ausführung
	System
	LightLineLed – Aufbau

	Profil
	[LL25 / LL2515 / LL2511E / Trafoprofil / Multi LL2509 / LL1606]

	Abdeckung
	[V1 / V5 / V6-E / Mini ]

	Montage
	[AP-Befestigung / AP-Feder / Montagewinkel / Montageprofil ]

	Betriebsgerät
	[bookmark: _GoBack][extern / integriert im Trafoprofil]

	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]

	LED-Lebensdauer
	mindestens 50.000 h gemäß Herstellerangabe

	Profilfarbe / Oberfläche
	[Schwarz / Weiß]


Systemhinweis: Profil, Abdeckung, Montageart und Betriebsgeräteintegration sind entsprechend der aktuellen LightLineLed Systemübersicht als technisch kompatible Systemkombination auszuwählen. Die gewählte LED-Leistung muss für die vorgesehene Montagesituation und Umgebungstemperatur gemäß den aktuellen LightLineLed Systemvorgaben geeignet sein.
12. Fabrikat / Leitfabrikat
	Fabrikat
	LightLineLed

	Hersteller / Lieferant
	MPW Lichttechnik & Design

	System / Type
	LightLineLed – Aufbau

	Angebotenes Fabrikat
	______________________________

	Angebotene Type
	______________________________

	Einheit
	lfm

	Menge
	__________ lfm

	Einheitspreis
	__________ €

	Gesamtpreis
	__________ €
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