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Ausschreibungstext / LV-Position 2026

Bearbeitungshinweis: Rot gekennzeichnete Angaben sind projektspezifisch auszuwählen bzw. anzupassen.

Vorbemerkung / Leistungsumfang
Die Position umfasst – soweit nicht anders angegeben – das betriebsfertige LightLineLed Lichtsystem einschließlich Profil bzw. Profil-in-Profil-System, Abdeckung, LED-Lichtband, LED-Betriebsgerät, systembedingt erforderlichem Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör, Zuschnitt, Montage, elektrischem Anschluss innerhalb des Systems, Funktionsprüfung und betriebsfertiger Übergabe.
Alle Komponenten müssen technisch, thermisch, elektrisch und lichttechnisch aufeinander abgestimmt sein. Betriebsgeräte sind zugänglich und revisionsfähig anzuordnen. Thermische Längenänderungen sowie maximal zulässige Leistung und Leitungslänge je Einspeisepunkt Sind gemäß aktueller Montage- und Systemunterlage des Herstellers zu berücksichtigen.
Alternativprodukte müssen hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Abmessungen, Montageprinzip, Materialqualität, lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften, Wartungszugänglichkeit und Systemkompatibilität technisch gleichwertig sein; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachvollziehbar nachzuweisen.
Kurztext
LightLineLed Profil-in-Profil-Lichtsystem für den flächenbündigen Einbau in Beton, komplett je Laufmeter, bestehend aus systemkompatiblem Betoneinbauprofil, herausnehmbarem Einsatzprofil, LED-Lichtband, lichttechnischer Abdeckung und erforderlichem LED-Betriebsgerät einschließlich sämtlichem systembedingt erforderlichen Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör. Liefern, einbringen, montieren, elektrisch anschließen, prüfen und betriebsfertig übergeben.
Ausführung / Montage
Aluminium-Betoneinbauprofil zur Integration in die Betonkonstruktion mit separat einsetzbarem bzw. herausnehmbarem Aluminium-Einsatzprofil. Das Einbauprofil ist vor bzw. im Zuge der Betonierarbeiten maß-, höhen- und fluchtgerecht zu positionieren, gegen Verschieben zu sichern und während der Bauphase gegen das Eindringen von Beton und Verschmutzungen zu schützen. Nach Fertigstellung der Betonoberfläche ist das System zu reinigen und das lichttechnische Einsatzprofil einzusetzen. Einschließlich systembedingter Montagehilfen, Befestigungen, Profilverbinder, Endstücke und Kleinmaterial.

Technische Daten
	Einbauart
	Betoneinbau 

	Betriebsgerät
	[extern / integriert Trafoprofil]

	Profilfarbe – Betoneinbau
	[Schwarz / Weiß]

	Einsatzprofil
	[LL25 / LL35F / LL2515 / LL2511E / Multi LL2509]

	Profilfarbe - Einsatzprofil
	[Aluminium eloxiert / Schwarz / Weiß]

	Abdeckung
	[V1 / V2 / V3 / V5 / V6]

	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]


Systemhinweis: Einbauprofil, Einsatzprofil, Abdeckung, Betriebsgeräteintegration und gegebenenfalls Sonderlösungen sind entsprechend der aktuellen LightLineLed Systemübersicht als technisch kompatible Systemkombination auszuwählen. Die gewählte LED-Leistung muss für die vorgesehene Einbausituation und Umgebungstemperatur gemäß den aktuellen LightLineLed Systemvorgaben geeignet sein.
Fabrikat / Bieterlücke
	Fabrikat
	LightLineLed

	Hersteller / Lieferant
	MPW Lichttechnik & Design

	Type
	Betoneinbau Profil-in-Profil-Lichtbandsystem

	Einheit
	lfm

	Menge
	__________ lfm

	Einheitspreis
	__________ € / lfm

	Gesamtpreis
	__________ €
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