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Bearbeitungshinweis: Rot gekennzeichnete Angaben sind projektspezifisch auszuwählen bzw. anzupassen.

Vorbemerkung / Leistungsumfang
Die Position umfasst – soweit nicht anders angegeben – das betriebsfertige LightLineLed Lichtsystem einschließlich Profil bzw. Profil-in-Profil-System, Abdeckung, LED-Lichtband, LED-Betriebsgerät, systembedingt erforderlichem Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör, Zuschnitt, Montage, elektrischem Anschluss innerhalb des Systems, Funktionsprüfung und betriebsfertiger Übergabe.
Alle Komponenten müssen technisch, thermisch, elektrisch und lichttechnisch aufeinander abgestimmt sein. Betriebsgeräte sind zugänglich und revisionsfähig anzuordnen. Thermische Längenänderungen sowie maximal zulässige Leistung und Leitungslänge je Einspeisepunkt Sind gemäß aktueller Montage- und Systemunterlage des Herstellers zu berücksichtigen.
Alternativprodukte müssen hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Abmessungen, Montageprinzip, Materialqualität, lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften, Wartungszugänglichkeit und Systemkompatibilität technisch gleichwertig sein; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachvollziehbar nachzuweisen.
Kurztext
LightLineLed Profil-in-Profil-Lichtsystem für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau- und Holzkonstruktionen, komplett je Laufmeter, bestehend aus systemkompatiblem Montageprofil mit Flügel 13mm, herausnehmbarem Einsatzprofil, LED-Lichtband, lichttechnischer Abdeckung und erforderlichem LED-Betriebsgerät einschließlich sämtlichem systembedingt erforderlichen Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör. Liefern, montieren, elektrisch anschließen, prüfen und betriebsfertig übergeben.
Ausführung / Montage
LightLineLed Einbausystem zur flächenbündigen Integration in Trockenbau- bzw. Holzkonstruktionen mit Montageprofil mit Flügel 13mm und separat einsetzbarem bzw. herausnehmbarem Aluminium-Einsatzprofil. Das Einbausystem ist maß-, höhen- und fluchtgerecht entsprechend dem vorgesehenen Wand- bzw. Deckenaufbau zu montieren und mit den angrenzenden Platten-, Spachtel- bzw. Bekleidungsarbeiten abzustimmen. Einschließlich systembedingter Befestigungen, Profilverbinder, Endstücke, Montagehilfen und Kleinmaterial.

Technische Daten
	Einbauart
	Trockenbau u. Holzbau

	Betriebsgerät
	[extern / integriert Trafoprofil]

	Profilfarbe Montageprofil mit Flügel 13mm
	[Aluminium nicht eloxiert / Schwarz / Weiß]

	Einsatzprofil
	[LL25 / LL35F / LL2515 / LL2511E / Multi LL2509]

	Profilfarbe - Einsatzprofil
	[Aluminium eloxiert / Schwarz / Weiß]

	Abdeckung
	[V1 / V2 / V3 / V5 / V6]

	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]


Systemhinweis: Montageprofil mit Flügel 13mm, Einsatzprofil, Abdeckung, Betriebsgeräteintegration und gegebenenfalls Sonderlösungen sind entsprechend der aktuellen LightLineLed Systemübersicht als technisch kompatible Systemkombination auszuwählen. Die gewählte LED-Leistung muss für die vorgesehene Einbausituation und Umgebungstemperatur gemäß den aktuellen LightLineLed Systemvorgaben geeignet sein.
Fabrikat / Bieterlücke
	Fabrikat
	LightLineLed

	Hersteller / Lieferant
	MPW Lichttechnik & Design

	Type
	Trockenbau / Holzbau Profil-in-Profil-Lichtbandsystem

	Einheit
	lfm

	Menge
	__________ lfm

	Einheitspreis
	__________ € / lfm

	Gesamtpreis
	__________ €
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