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Profil-in-Profil-Lösung für lineares LED-Lichtsystem im Trockenbau und Holzbau
Bearbeitungshinweis: Rot gekennzeichnete Angaben sind projektspezifisch auszuwählen bzw. anzupassen.
1. Kurzbeschreibung
LightLineLed – Trockenbau u. Holzbau – lineares Profil-in-Profil-Lichtsystem für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau- und Holzkonstruktionen. Komplettes, technisch aufeinander abgestimmtes System einschließlich Einbau- bzw. Montageprofil mit Flügel 13mm, herausnehmbarem Einsatzprofil, LED-Lichtband, lichttechnischer Abdeckung, LED-Betriebsgerät sowie sämtlichem systembedingt erforderlichen Montage-, Befestigungs- und Anschlusszubehör. Liefern, montieren, elektrisch anschließen, prüfen und betriebsfertig übergeben.
2. Systembeschreibung
Ausführung als durchgängiges LightLineLed Profil-in-Profil-System zur Integration in Trockenbau- bzw. Holzkonstruktionen. Das Montageprofil mit Flügel 13mm und das separat einsetzbare bzw. herausnehmbare Einsatzprofil ermöglichen die Abstimmung des Lichtsystems auf unterschiedliche Platten-, Spachtel- und Bekleidungsaufbauten. Montageprofil, Einsatzprofil, Abdeckung, Befestigungselemente, LED-Lichtband und Betriebsgeräte müssen technisch, mechanisch und lichttechnisch aufeinander abgestimmt sein.
3. Profil / Konstruktion
LightLineLed Montageprofil mit Flügel 13mm zur maß-, höhen- und fluchtgerechten Integration in Trockenbau- bzw. Holzkonstruktionen, mit separat einsetzbarem bzw. herausnehmbarem Aluminium-Einsatzprofil. Sichtbare Oberflächen des Einsatzprofils: pulverbeschichtet, projektspezifische Farbe gemäß Planung.
lichttechnische Abdeckung opal matt, systemkompatibel und passend zum gewählten Einsatzprofil
systemgeeignete Montage-, Befestigungs- und Ausrichtungselemente für die sichere Positionierung im vorgesehenen Wand- bzw. Deckenaufbau
Profilverbinder, Endstücke, Montagehilfen, Befestigungselemente und Kleinmaterial
thermische Längenänderungen gemäß aktueller Montage- und Systemunterlage des Herstellers berücksichtigen
Profilstöße und Übergänge fluchtgerecht und optisch möglichst durchgängig ausführen
4. LED-Lichtband
Professionelles lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine, für den Einbau in das LightLineLed Profil geeignet und hinsichtlich Wärmeableitung, elektrischer Belastbarkeit und Lichtwirkung auf das Profilsystem abgestimmt.
	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Bemessungslebensdauer
	mindestens 50.000 h gemäß Herstellerangabe

	Umgebungstemperatur
	-20 °C bis +45 °C


5. LED-Betriebsgerät
Elektronisches LED-Betriebsgerät für Konstantspannung, passend zum eingesetzten LED-Lichtband. Dimensionierung unter Berücksichtigung der angeschlossenen LED-Leistung, Leitungslängen, Spannungsabfälle und Herstellervorgaben. Betriebsgeräte sind zugänglich und revisionsfähig anzuordnen, sofern projektspezifisch nicht anders festgelegt.
	Eingang
	220–240 V AC, 50/60 Hz

	Ausgang
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[…] W

	Schutzart
	[IP20 / IP67]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]


6. Anwendungsspezifische Montage
Das Montageprofil mit Flügel 13mm ist maß-, höhen- und fluchtgerecht entsprechend dem vorgesehenen Trockenbau-, Holz-, Platten- bzw. Bekleidungsaufbau zu positionieren und dauerhaft zu befestigen. Profilöffnungen und Funktionsbereiche sind während der Bauphase wirksam gegen Spachtelmasse und Verschmutzungen zu schützen. Nach Fertigstellung der angrenzenden Oberflächen ist das Profil zu reinigen und das vorgesehene Einsatzprofil fachgerecht einzusetzen.
Die Montage ist nach den aktuellen Montageunterlagen des Herstellers auszuführen. Einbaumaße, Platten- bzw. Bekleidungsstärken, elektrische Zuleitungen, Betriebsgerätepositionen und angrenzende Gewerke sind vor der Ausführung zu koordinieren.


7. Elektrische Ausführung
Sämtliche für den betriebsfertigen Betrieb innerhalb des Lichtsystems erforderlichen elektrischen Verbindungen sind Bestandteil der Position, sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgeschrieben. Hierzu zählen insbesondere Anschlussleitungen, Leitungsverbindungen, Einspeisungen, Übergänge zwischen LED-Lichtband und Betriebsgerät sowie erforderliches Klein- und Anschlussmaterial.
Die maximal zulässige elektrische Belastung, Leitungslänge und Leistung je Einspeisepunkt ist entsprechend den aktuellen Herstellervorgaben einzuhalten.
8. Leistungsumfang
LightLineLed Profil bzw. Profil-in-Profil-Komponenten
lichttechnische Abdeckung
LED-Lichtband
LED-Betriebsgerät
systembedingte Befestigungselemente
Profilverbinder und Endstücke
Montagehilfen
Anschluss- und Verbindungsmaterial
Kleinmaterial
Zuschnitt und Montage
elektrischer Anschluss innerhalb des Systems
Funktionsprüfung und betriebsfertige Übergabe
9. Normen, Richtlinien und Konformität
Die eingesetzten Komponenten müssen den zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Lieferung geltenden europäischen Rechtsvorschriften sowie den jeweils anwendbaren harmonisierten Normen entsprechen. Erforderliche CE-Kennzeichnungen und EU-Konformitätserklärungen sind für die betreffenden Komponenten vorzuhalten.
Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), soweit auf die jeweilige Komponente anwendbar
Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), soweit anwendbar
Richtlinie 2011/65/EU einschließlich Änderungen (RoHS), soweit anwendbar
EN IEC 62031 – LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen, soweit anwendbar
EN 61347-2-13 – Besondere Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED-Module, soweit anwendbar
EN 62471 – Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen, soweit anwendbar
weitere projekt-, installations- und anwendungsbezogene ÖVE/ÖNORM/EN-Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung
Hinweis: Die konkrete normative Zuordnung ist abhängig von der endgültigen Systemkonfiguration, dem Einbauort und den eingesetzten Komponenten. Projektspezifische Anforderungen bleiben unberührt.
10. Gleichwertigkeit
Angebotene Alternativprodukte müssen dem ausgeschriebenen LightLineLed System hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Abmessungen, Montageprinzip, Materialqualität, lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften, Wartungszugänglichkeit sowie Systemkompatibilität technisch gleichwertig sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot vollständig und nachvollziehbar nachzuweisen.
Hierzu sind zumindest technische Datenblätter, Maßzeichnungen, Montageunterlagen sowie die für die Beurteilung erforderlichen lichttechnischen und elektrischen Daten vorzulegen. Durch Alternativprodukte erforderliche Änderungen an Baukonstruktion, Einbaumaßen, Elektroinstallation oder angrenzenden Gewerken sind ausdrücklich bekanntzugeben.
11. Technische Daten der ausgeschriebenen Ausführung
	System
	LightLineLed – Trockenbau u. Holzbau

	Einbauart
	Trockenbau u. Holzbau

	Betriebsgerät
	[extern / integriert Trafoprofil]

	Profilfarbe Montageprofil mit Flügel 13mm
	[Aluminium nicht eloxiert / Schwarz / Weiß]

	Einsatzprofil
	[LL25 / LL35F / LL2515 / LL2511E / Multi LL2509]

	Profilfarbe - Einsatzprofil
	[Aluminium eloxiert / Schwarz / Weiß]

	Abdeckung
	[V1 / V2 / V3 / V5 / V6]

	Nennspannung
	[24 / 48] V DC

	Nennleistung
	[6 / 10 / 15 / 22] W/m

	Farbtemperatur
	[3000 / 4000] K

	Farbwiedergabe
	CRI / Ra > 90

	Schutzart
	[IP20 / IP54 / IP67 / IP68]

	Steuerung
	[schaltbar / DALI/switch / Phasenabschnitt]

	LED-Lebensdauer
	mindestens 50.000 h gemäß Herstellerangabe


Systemhinweis: Montageprofil mit Flügel 13mm, Einsatzprofil, Abdeckung, Betriebsgeräteintegration und gegebenenfalls Sonderlösungen sind entsprechend der aktuellen LightLineLed Systemübersicht als technisch kompatible Systemkombination auszuwählen. Die gewählte LED-Leistung muss für die vorgesehene Einbausituation und Umgebungstemperatur gemäß den aktuellen LightLineLed Systemvorgaben geeignet sein.
12. Fabrikat / Leitfabrikat
	Fabrikat
	LightLineLed

	Hersteller / Lieferant
	MPW Lichttechnik & Design

	System / Type
	LightLineLed – Trockenbau u. Holzbau

	Angebotenes Fabrikat
	______________________________

	Angebotene Type
	______________________________

	Einheit
	lfm

	Menge
	__________ lfm

	Einheitspreis
	__________ €

	Gesamtpreis
	__________ €
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